枪支弹药库材料（样例）

　

为提高后方仓库安全管理工作水平,有效防范意外燃爆事故发生,依据弹药共同储存原则。特制订弹药库房安全管理规定。以下是小编整理的相关规定。

　　弹药库房安全管理规定

　　一、库房的建筑质量应当符合相关技术要求，无影响储存作业质量各安全的缺陷。

　　二、库房及配套设施设备，应当按照不同弹药储存的安全防护要求，采取防盗、防火、防雷、防暴防静电等安全防护措施。

　　三、库房内配套与设备，应当保持良好的技术状态，不得带故障使用，

　　四、严禁将火种、移动通讯设备和其他危险品带入库房内。

　　五、不得在库房内随意开箱、摆弄、分解弹药和从事任何可能危及弹药安全的活动;弹药装卸、拆垛码垛等作业时，必须稳拿轻放，不得投掷、拖拉、翻滚、倒置和摔落，不准用撬棍、榔头枕木到呢个敲打包装箱。

　　六、严重摔落或者倒剁的弹药，必须按照规定经过检查鉴定合格后，方可继续储存保管。

　　七、应当加强库房进出人员的管理，实行双人双锁进库制度，非保管人员进入库房应当严格履行审批手续;进入库房后应当随时关门并进行登记，离开库房时应当清点人数并关窗、断电、锁门。

　　八、落实库房安全检查制度，发现问题应当及时处理;遇有恶劣天气和特殊情况时，应当加强库房的安全检查和警戒防卫。

　　总装备部通用装备保障部

　　二〇〇七年十一月

　　仓库弹药储存风险分析

　　保证仓库弹药存储安全，是我军弹药管理的重要工作之一，全面认识仓库弹药储存风险，并采取针对性的防范措施，是提升仓库弹药存储安全性、可靠性的重要基础。鉴于此，本文对仓库弹药储存中的主要安全风险进行了分析，并提出了相应的防范对策，以供参考。

　　我军各种型号的弹药，平均有80%的可靠寿命是在仓库中度过的，因此仓库弹药储存安全管理，历来是弹药管理活动的重中之重。若仓库弹药储存中出现事故，极有可能造成燃烧、爆炸等重大事故，这可能带来的装备损失、财产损失和人员伤亡是难以估量的。因此，仓库弹药储存安全管理工作中应经常开展风险分析与总结活动，并制定科学有效地管理策略。

　　1 仓库弹药储存风险因素分析

　　1.1 人为风险因素

　　据调查，我军仓库弹药储存安全事故中，有70%以上是人为因素导致的，人为风险因素主要包括以下几类：1)专业知识和管理技能不过关，上岗前未接受充分的专业教育和培训;2)思想麻痹，风险意识不足，对待工作懒散马虎，模式管理规定和安全规章制度;3)违反操作规定，制定多余的或不应出现的操作，不按规定穿着防静电鞋、规定服装等;4)意外因素，包括不慎碰撞、跌落等。

　　1.2 设备风险因素

　　设施风险因素即因设备故障、损毁造成的仓库弹药安全隐患，常见的情况有：1)后方仓库危险场所采用的设施设备不符合防火、防爆、防静电、防雷击等方面的要求;2)设备维护检修不当，保养不及时，使用不规范，设置不合理;3)不恰当使用材料，例如用塑料薄膜等绝缘材料接触爆炸物品等等。

　　1.3 环境风险因素

　　环境因素风险主要包括社会环境风险和自然环境风险：1)社会环境风险即治安不稳定、流动人员，恐怖袭击、人为破坏活动等等;2)自然环境因素主要指因恶劣天气、气候突变、虫蛀、鼠咬、雷雨、自燃、泄露等因素造成的安全隐患。例如：库区周围的枯枝落叶杂草等可燃物常年堆积，在生物、理化作用下发热自燃，可引发周围的可燃物着火而造成弹药安全隐患;又如：雷雨季节易受雷击区发生燃烧而引发火灾隐患，对弹药安全造成威胁等等。

　　1.4 管理风险因素

　　管理风险因素主要指仓库弹药储存管理中因制度、模式、方法不合理、不科学而造成的风险。常见的管理风险因素包括：1)管理活动开战前未进行充分的安全教育，技能培训等;2)装置维护管理、检修管理制度不合理;3)管理任务、管理时间安排不合理，造成管理人员疲劳或连续作业时间过长而导致管理失误;4)未对特殊型号的弹药或特殊需求的管理项目给予充分的重视，未采用规定的技术或方法进行储存而造成安全隐患。

　　2 仓库弹药储存风险管理对策

　　针对上述风险因素，应分别采取以下管理对策：

　　2.1 认为风险因素规避对策

　　首先，应确保仓库弹药管理人员在工作中具有良好的生理状态。对此，应通过仓库弹药管理队伍每年的体检结果合理筛选合格的管理人员，并合理安排每位管理人员的工作量和工作时间，避免因超负荷工作影响其生理状态，而造成精神恍惚、记忆力下降、疲劳等不佳状态而影响管理活动的规范性。

　　其次，应确保仓库弹药管理人员具备良好的心理状态、弹药仓储安全的人为要素中，心理因素主要包含情绪状况、心理防备能力和承受能力、不适合工作的性格缺陷。对此，除了要认真筛选心理素质合格的管理人员外，还应通过合理的工作负荷、丰富的业余集体活动等方式帮助管理人员纾解压力，以维持心理健康。

　　最后，应不断提高仓库弹药储存管理人员的业务素质。通过岗前培训教育、在职培训教育，专题讲座，张贴海报，专业知识考核等方式不断开展专业知识、技能教育，以提升仓库弹药管理人员的综合专业素质和风险意识、安全意识，进而提高个体对人为失误的控制，避免事故的发生。

　　2.2 设备风险因素规避对策

　　设备风险因素的规避主要应从以下几方面做起：1)严格按照防火、防爆、防静电、防雷击规定采取合理的设备安全管理措施;2)结合设备的特征和用途，按照设备供货方的说明采取全面、及时的保养、维护、检修策略;3)按照设备的运行状态和使用寿命合理淘汰和更新换代;4)禁止采用不符合规定的材料、设备进入弹药仓库。

　　2.3 环境风险因素规避对策

　　仓库弹药储存管理中，一方面要严格按照规定做好仓库内的防潮、防虫、防鼠、防泄漏、放电、防雷管理，另一方面要经常对仓库周围的环境进行巡视，以及时发现和排除安全隐患。此外，仓库建设及其环境管理是一个系统工程，需要设计、施工、管理等方面人员统筹计划，协同合作才能做好，因此管理人员除了做好分内工作外，还应与气象、土建、设计、技术等相关部门保持沟通，共同规避环境风险。

　　2.4 管理风险因素规避对策

　　为了减少管理不利、监督不足的情形，应进一步提高仓库弹药储存管理活动的规范性，具体可从以下几个方面做起：1)完善仓库弹药储存管理规章制度，对各项管理活动的执行、监督、评价制定明确的流程和评价标准，以敦促管理人员规范自身管理行为;2)采取责任制，对仓库弹药储存管理目标进行细化、下放，明确小组和个人的管理任务，并定期进行考核评价，以充分调动仓库弹药管理全员的主动性。

　　3 总结

　　综上所述，仓库弹药储存的风险因素较为复杂，但多不外乎人为、设备、管理几个方面，因此只要全面认识仓库弹药储存风险，并重视储存管理工作，就能有效规避风险，提升仓库弹药储存的安全性。对仓库弹药储存的管理，也应从人为、设备、环境、管理等因素入手，以确保仓库弹药储存管理的安全面性和有效性，更好地规避安全事故和保障储存安全。



